|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pino Arduino |  |
| Liga/Desliga | 8 |  |
| Temperatura DS18B20 | 4 | direita – VCC  centro – DATA  esquerda- GND |
| Sensor H2 | CLK-3  OUT-2 | MQ-8  direita – VCC  CLK  OUT  esquerda- GND |
| Sensor pressão |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |